**SC&T - Полный комплект**

**Комплект передачи HD-CVI/HD-TVI/AHD, RS485 и питания по кабелю витой паре**

Комплект TTP111HDPD-RJ45-K предназначен для передачи по одному кабелю витой пары видеосигнала HD-CVI / HD-TVI / AHD, сигналов управления RS485 и питания на расстояние до 300м.

[**Комплект TTP111HDPD-RJ45-K**](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10790/11079)

****

**Цена: 35.70 USD**

**Краткие технические характеристики и особенности комплекта TTP111HDPD-RJ45-K:**

* Максимальное расстояние передачи видеосигнала: 300м (HD-CVI/AHD), 250м (HD-TVI);
* Передача сигналов управления: (PTZ) RS485;
* Передача питания: до 24 В постоянного/переменного тока;
* Полоса пропускания: до 60МГц;
* Пассивные, не требуют дополнительного питания;
* Рекомендованный кабель: UTP Cat 5e/6;
* Защита от импульсных помех: 40 A(5/50 мкс), IEC 61000-4-4;
* Защита от статического электричества: 30 кВ (воздух), 15 кВ (прямой контакт), EC 61000-4-2;
* Грозозащита: 2 A (8/20 мкс); IEC 61000-4-5;
* Рабочая температура:  -40…+55°С.

[Подробные технические характеристики…](http://www.smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/TTP111HDPD-RJ45-K.pdf)

**Схема подключения:**



**ВНИМАНИЕ!** Для подключения используйте только неэкранированный кабель витой пары UTP Cat 5e/6. Нельзя прокладывать кабель в непосредственной близости от источников ЭМП (сетевые кабели, микроволновые печи, радиостанции, др.).



**5 лет гарантии!**

**SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования
по передаче сигналов на рынке систем безопасности!**

**По вопросам приобретения оборудования обращайтесь**[**к официальным дилерам оборудования SC&T**](http://www.smartcable.ru/where-to-buy)**или подробно изучайте оборудование для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.smartcable.ru/)**.**

[**Скачать каталог оборудования SC&T**](http://www.smartcable.ru/files/Catalogue_SCT.pdf)