### SC&T - Передача Ethernet по кабелю UTP/RG59 на расстояние до 2000м




Новый комплект от SC&T позволяет передавать данные со скоростью до 70 мбит/с на расстояние до 2000 метров, при этом поддерживаются различные виды кабелей: витая пара или коаксиальный кабель. Данные устройства отлично подойдут для организации IP видеонаблюдения на базе уже существующей кабельной инфраструктуры. Клиенты получат все преимущества современного IP видеонаблюдения без больших финансовых и временных затрат.

[**IP02DK**](https://www.smartcable.ru/catalog/udliniteli-ethernet-vdsl-po-vitoj-pare/ip02dk)

Комплект удлинителей Ethernet (VDSL), активный, включает приемник и передатчик. Скорость передачи данных по кабелю Cat5e/6: 50Mbps(300м), 40Mbps(600м), 20Mbps(1200м), Скорость передачи данных по кабелю RG59U: 70Mbps(200м), 40Mbps(1000м), 20Mbps(2000м), 2 режима работы: передатчик/приемник.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:**   * Расстояние передачи (макс.): по кабелю CAT5e/6 до 1200м, по коаксиальному кабелю(RG59U) до 2000м * Скорость передачи : Cat5e/6: 50Mbps(300м), 40Mbps(600м), 20Mbps(1200м); RG59U: 70Mbps(200м), 40Mbps(1000м), 20Mbps(2000м) * Подключение: Ethernet(RJ45), вх./вых. - BNC и RJ45 * Питание: БП DC5V/2A x 2шт. * Рабочая температура: -40...+55°С   [Просмотреть все характеристики...](https://www.smartcable.ru/catalog/udliniteli-ethernet-vdsl-po-vitoj-pare/ip02dk#характеристики) | [IP02DK r](https://www.smartcable.ru/catalog/udliniteli-ethernet-vdsl-po-vitoj-pare/ip02dk) |

**Схема подключения IP02DK**



****

**7 лет гарантии!**

**SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования  
по передаче сигналов на рынке систем безопасности!**

**По вопросам приобретения обращайтесь** [**к официальным дилерам SC&T**](https://www.smartcable.ru/where-to-buy) **или подробно изучайте оборудование для вашего решения** [**на нашем сайте**](https://www.smartcable.ru/)**.**