**PR816-12R - стоечный блок питания на 16 каналов, функция регулировки напряжения на выходе и защита от перегрузок, общая выходная мощность до 96 Вт**

 

SC&T - представила новинку в линейке стоечных блоков питания!

[PR816-12R](http://www.smartcable.ru/catalog/bloki-pitaniya-dlya-19-stojki/pr816-12r) - блок питания на 16 каналов, для монтажа в 19' стойку 1U, DC 12V, 0.5 A на канал, суммарно не более 8A. Допускается кратковременная нагрузка на канал 2.5 А(4 сек). Функция регулировки напряжения на выходе в пределах от 10 до 13В.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:*** Кол-во входов/выходов:1/16
* Входное напряжение:AC 120-230 V
* Выходное напряжение:DC 12 V
* Возможность регулировки выходного напряжения:есть (10-13)
* Максимальная общая выходная мощность, Вт:96
* Максимальный общий выходной ток, А:8
* Максимальный выходной ток на канал, А:1.1
* Время блокировки подачи тока при перегрузке:0,2 сек
* Размеры (ШхВхГ), мм:437×44х170

[Просмотреть все характеристики...](http://www.smartcable.ru/catalog/bloki-pitaniya-dlya-19-stojki/pr816-12r#%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)  | PR816 12R b  |

**Схемы подключения:**



****

**7 лет гарантии!**

**SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования
по передаче сигналов на рынке систем безопасности!**

**По вопросам приобретения обращайтесь** [**к официальным дилерам SC&T**](http://www.smartcable.ru/where-to-buy) **или подробно изучайте оборудование для вашего решения** [**на нашем сайте**](http://www.smartcable.ru/)**.**