[SC&T - ИСПОЛЬЗУЕМ КОАКСИАЛЬНУЮ КАБЕЛЬНУЮ СЕТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ IP-КАМЕР](http://www.smartcable.ru/news/71-16-03-2017)

16.03.2017 08:56

**IP08P - 8-ми канальный приёмник Ethernet и PoE по коаксиальному кабелю RG6U до 300м**

Приемник Ethernet и питания PoE - [**IP08P**](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10626/11554), произведён тайваньским заводом компании SC&T, специально для использования в проектах IP-видеонаблюдения с существующей коаксиальной кабельной структурой предприятия. Приемник IP08P способен запитать до 8-ми удаленных оконечных устройств по технологии PoE, совместим со стандартами IEEE 802.3af/at. Мощность каждого выхода составляет: 15 Вт для максимального расстояния 300м, 18 Вт для расстояния 200м и 20 Вт для расстояния 100м. Есть возможность выбора метода подачи PoE с помощью переключателя: Метод «А» или Метод «B». Питание приемника IP08P происходит от источника PoE, такого как PoE коммутатор или PoE инжектор с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at. Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Возможность монтажа в 19” стойку. Рабочая температура -40…+55°C.

[Подробные технические характеристики...](http://www.smartcable.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/IP08P.pdf)


[**IP08P**](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10626/11554)

[](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10626/11554)

[](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10626/11554)

**Цена: 535.00 USD**

Схема подключения:

[](http://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10626/11554)

****

**7 лет гарантии!**

**SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования  
по передаче сигналов на рынке систем безопасности!**

**По вопросам приобретения обращайтесь**[**к официальным дилерам SC&T**](http://www.smartcable.ru/where-to-buy)**или подробно изучайте оборудование для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.smartcable.ru/)**.**

[**Скачать каталог оборудования SC&T**](http://www.smartcable.ru/files/Catalogue_SCT.pdf)