## SC&T - Уличное устройство грозозащиты Ethernet c PoE



Комплексное решение по передаче сигналов от SC&T пополнилось новинкой - SP006PHO - уличным одноканальным устройством грозозащиты сети Ethernet c PoE. Устройство обеспечивает передачу данных со скоростью 10/100/1000 Мбит/с. и совместимо с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at/bt. Поддерживаются PoE устройства мощностью до 90Вт, что даёт возможность запитать мощные точки доступа, поворотные камеры, ик-прожектора и т.п. Корпус обеспечивает высокую степень защиты IP66.

Подробнее:

**Схема подключения** [**SP006PHO**](https://smartcable.ru/catalog/grozozashchita/grozozashchita-ip-setej/sp006pho)



Уличное устройство грозозащиты Ethernet c PoE одноканальное. Совместимо с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at/bt. Поддержка PoE мощностью до 90Вт. Время отклика не более 0,7нс. Устройство в компактном корпусе (158x45x80мм) из ABS пластика с классом защиты IP66.

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики:*** Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.):1000
* Количество портов: 1
* Время срабатывания, нс: < 0,7
* PoE: 802.3af/at/bt
* Максимальный ток разряда (А, 8/20 мкс): 10
* Максимальное напряжение импульса, кВ: 20
* Уровень защиты, В: 60
* Вносимые потери, дБ: 1
* Подключение: RJ45
* Рабочая температура: -40…+70° C
* Размеры (ШхВхГ), мм: 158x45x80

[Просмотреть все характеристики...](https://smartcable.ru/catalog/grozozashchita/grozozashchita-ip-setej/sp006pho#kharakteristiki)  | 12992 s  |

****

**7 лет гарантии!**

**SC&T №1 в России по ассортименту и объёму продаж оборудования
по передаче сигналов на рынке систем безопасности!**

**По вопросам приобретения обращайтесь** [**к официальным дилерам SC&T**](https://www.smartcable.ru/where-to-buy) **или подробно изучайте оборудование для вашего решения** [**на нашем сайте**](https://www.smartcable.ru/)**.**